[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.5
nan=Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku strażnicy  OSP w Raczkach. Instalacje elektrycze - PIWNICA + PARTER
pe=2
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	2	8	1	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	2	4	4	2	10	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=zł
wbn=PLN	zł
kwn=zł		1	2.8.2018 17:52:8
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nb=Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku strażnicy  OSP w Raczkach. Instalacje elektrycze - PIWNICA + PARTER
ab=Raczki
ni=Gmina Raczki
ai=ul. Plac Kościuszki 14  16-420 Raczki
nk=Olejnik Stanisław	
dt=2018-05-07	0
cpv=45231400-9	Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
cpv=45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
cpv=45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
cpv=45311000-0	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=bednarka ocynkowana (mb)	0
id=1121099	2
jm=m	040
ce=0	1533225147
cw=0	zł
il=62.4

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=blacha ołowiana	0
id=1213091	2
jm=kg	033
ce=0	1533225152
cw=0	zł
il=3.96

[RMS ZEST 3]
ty=S
na=ciągnik kołowy	0
id=0039100	2
jm=m-g	148
ce=0	1533225134
cw=0	zł
il=0.4128

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Gniazdo wtyczkowe izolacyjne 2-biegunowe bryzgoodporne 2x2P+Z, 10/16A, 250V, NT-	0
id=7530232	2
jm=szt.	020
ce=0	1533225156
cw=0	zł
il=12.24

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Gniazdo wtyczkowe izolacyjne 2-biegunowe p/t 10A/16A, 250V podwójne p/t Pt 220 L	0
id=7530344	2
jm=szt.	020
ce=0	1533225161
cw=0	zł
il=7.14

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Gniazdo wtyczkowe n/t izolacyjne wodoodporne IP 67 415V 16A, stałe 3P+N+Z z wyłącznikiem i blokadą	0
id=7531109	2
jm=szt.	020
ce=0	1533225165
cw=0	zł
il=2.04

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 5x16mm2	0
id=7970193	2
jm=m	040
ce=0	1533225167
cw=0	zł
il=46.8

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Kołek uniwersalny rozporowy z wkrętem fi 8mm	0
id=8990499	2
jm=szt.	020
ce=0	1533225171
cw=0	zł
il=317.6

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=kołki do wstrzeliwania z nabojami	0
id=8990599	2
jm=szt	020
ce=0	1533225174
cw=0	zł
il=66.6

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=łącznik 1bieg  bryzgoszczelny	0
id=7510500	2
jm=kpl	090
ce=0	1533225178
cw=0	zł
il=4.08

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Łącznik n/t klawiszowy szczelny, 250V/6-10A standard podstawowy IP-44 schodowy	0
id=7510532	2
jm=szt.	020
ce=0	1533225183
cw=0	zł
il=1.02

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Łącznik n/t klawiszowy szczelny, bryzgoszczelny	0
id=7510542	2
jm=szt.	020
ce=0	1533225187
cw=0	zł
il=6.12

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Łącznik p/t klawiszowy 250V/6-10A 1-biegunowy nf 501	0
id=7510399	2
jm=szt.	020
ce=0	1533225190
cw=0	zł
il=3.06

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Łącznik p/t klawiszowy 250V/6-10A świecznikowy nf 502	0
id=7510399	2
jm=szt.	020
ce=0	1533225193
cw=0	zł
il=1.02

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=naświetlacz VIGO LED 20W IP65	0
id=7304099	2
jm=szt	020
ce=0	1533225195
cw=0	zł
il=1

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=obudowa do montazu natynkowego	0
id=	2
jm=szt	020
ce=0	1533225198
cw=0	zł
il=6

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=opaski kablowe instalacyjne (OKi)	0
id=7648099	2
jm=szt	020
ce=0	1533225200
cw=0	zł
il=7.68

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=oprawa  PROXIMA LED 24W 1950lm 4000K IP40	0
id=7304099	2
jm=szt	020
ce=0	1533225203
cw=0	zł
il=3

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Oprawa ewakuacyjna EXIT LED 3W, 350lm, 1h, autotest	0
id=7302999	2
jm=szt	020
ce=0	1533225206
cw=0	zł
il=2

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=oprawa NECTRA LED 25W 4000K	0
id=7304099	2
jm=szt	020
ce=0	1533225209
cw=0	zł
il=3

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=oprawy  awakuacyjne LV2U 3W powaer LED 390lm, 1h, z optyką uniwersalną	0
id=7302999	2
jm=szt	020
ce=0	1533225221
cw=0	zł
il=2

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=oprawy świetlówkowe COMPACT N LED 32W PLX 4000K	0
id=7302999	2
jm=szt	020
ce=0	1533225226
cw=0	zł
il=12

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=oprawy TYTAN LED 46W	0
id=7302299	2
jm=szt	020
ce=0	1533225229
cw=0	zł
il=37

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=pierścienie odgałęźne	0
id=7540799	2
jm=szt	020
ce=0	1533225232
cw=0	zł
il=19.38

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Przewód Cu wielodrutowy LY 450/750V 16mm2	0
id=7921108	2
jm=m	040
ce=0	1533225235
cw=0	zł
il=15.6

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 5x10mm2	0
id=7951099	2
jm=m	040
ce=0	1533225237
cw=0	zł
il=53.04

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 5x2,5mm2	0
id=7951099	2
jm=m	040
ce=0	1533225239
cw=0	zł
il=34.32

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Przewód płaski Cu jednodrutowy YDYp-450/750V 3x2,5 mm2	0
id=7951209	2
jm=m	040
ce=0	1533225241
cw=0	zł
il=278.72

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Przewód płaski Cu jednodrutowy YDYp-750V 4x1,5 mm2	0
id=7951215	2
jm=m	040
ce=0	1533225243
cw=0	zł
il=114.4

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGs-300/500V 2x1,5mm2	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1533225246
cw=0	zł
il=57.2

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2	0
id=7951208	2
jm=m	040
ce=0	1533225248
cw=0	zł
il=451.36

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=przycisk P.POŻ.	0
id=7059999	2
jm=szt	020
ce=0	1533225250
cw=0	zł
il=2

[RMS ZEST 33]
ty=S
na=przyczepa do przewożenia kabli	0
id=0039970	2
jm=m-g	148
ce=0	1533225135
cw=0	zł
il=0.4128

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Puszka instalacyjna fi 60mm do ścian gipsowych	0
id=7540099	2
jm=szt.	020
ce=0	1533225254
cw=0	zł
il=12.24

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Puszka instalacyjna PO-75x75mm	0
id=7540099	2
jm=szt.	020
ce=0	1533225259
cw=0	zł
il=37.74

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Puszka instalacyjna PO 70mm z pokrywą p/t	0
id=7540012	2
jm=szt.	020
ce=0	1533225262
cw=0	zł
il=19.38

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Puszka instalacyjna z tworzywa sztucznego PO 140x140mm	0
id=7540018	2
jm=szt.	020
ce=0	1533225266
cw=0	zł
il=2.04

[RMS ZEST 38]
ty=R
na=Robocizna	0
id=0000001	2
jm=r-g	149
ce=0	1533225313
cw=0	zł
il=221.7467

[RMS ZEST 56]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=rozdzielnia RE	0
id=7052999	2
jm=szt	020
ce=0	1533225270
cw=0	zł
il=1

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=rozdzielnia RE2	0
id=7052999	2
jm=szt	020
ce=0	1533225273
cw=0	zł
il=1

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=rozdzielnia RE3	0
id=7052999	2
jm=szt	020
ce=0	1533225274
cw=0	zł
il=1

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Rura instalacyjna z PVC RB 47mm	0
id=7580039	2
jm=m	040
ce=0	1533225276
cw=0	zł
il=99.84

[RMS ZEST 43]
ty=S
na=spawarka	0
id=0072100	2
jm=m-g	148
ce=0	1533225136
cw=0	zł
il=2.205

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Szafka z wyłącznikami PPOŻ	0
id=7051000	2
jm=kpl	090
ce=0	1533225280
cw=0	zł
il=1

[RMS ZEST 45]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=0039000	2
jm=m-g	148
ce=0	1533225137
cw=0	zł
il=0.6432

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=śruby stal.SRD z nakrętkami i podkł.	0
id=6801299	2
jm=kg	033
ce=0	1533225282
cw=0	zł
il=0.45

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=uchwyt do rur	0
id=7573999	2
jm=szt	020
ce=0	1533225285
cw=0	zł
il=12

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=uchwyty	0
id=7599999	2
jm=szt	020
ce=0	1533225292
cw=0	zł
il=201.6

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=wazeliny techniczne	0
id=1034799	2
jm=kg	033
ce=0	1533225296
cw=0	zł
il=3.4656

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=złącze kontrolne	0
id=7590610	2
jm=szt	020
ce=0	1533225298
cw=0	zł
il=1.5

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=złączki	0
id=1565999	2
jm=szt	020
ce=0	1533225301
cw=0	zł
il=39.36

[RMS ZEST 52]
ty=S
na=żuraw samochodowy	0
id=0031100	2
jm=m-g	148
ce=0	1533307872
cw=0	zł
il=0.4128

[RMS ZEST 54]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze(M)	0
id=0000000	2
jm=%	147
cw=1	zł
il=0

[ELEMENT 1]
na=Budynek  Strażnicy OSP
wa=0
kn=0	0	0
id=50
nu=1
cpv=45231400-9
wn=		

[ELEMENT 2]
na=wyłącznik p.poż., wlz, rozdzielnie
wa=0
kn=0	0	0
id=51
nu=1.1
cpv=45300000-0
wn=		

[POZYCJA]
id=1
pd=KNNR 5	KNNR	5 0401-02	5	0401-02		1
na=Montaż szafki z wyłącznikami P.POŻ.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=1	1	1						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 38]
nz=5.72	0	5.72
np=1
wa=0
wb=0
il=5.72

[RMS 44]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=2
pd=KNNR 5	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47mm. Wykucie bruzd w podłożu ceglanym dla przewodów wtynkowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=40	1	40						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 38]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0
il=3.192

[POZYCJA]
id=3
pd=KNNR 5	KNNR	5 0103-08	5	0103-08		1
na=Rury winidurowe o średnicy do 47mm, układane n.t. na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=96
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=96	1	96						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 38]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=33.6

[RMS 42]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=99.84

[RMS 51]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=39.36

[RMS 8]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=201.6

[RMS 48]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=201.6

[RMS 54]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4
pd=KNNR 5	KNNR	5 0713-01	5	0713-01		1
na=Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Wlz,  YKY 5x16mm2  z ZKP do RE
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=15	1	15						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 38]
nz=0.0947	0	0.0947
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4205

[RMS 7]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=15.6

[RMS 49]
nz=0.0361	0	0.0361
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5415

[RMS 17]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 54]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 45]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1005

[RMS 33]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0645

[RMS 3]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0645

[RMS 52]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0645

[POZYCJA]
id=5
pd=KNNR 5	KNNR	5 0713-01	5	0713-01		1
na=Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Wlz,  YDY 5x10mm2  z RE do RE1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=3	1	3						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 38]
nz=0.0947	0	0.0947
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2841

[RMS 26]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.12

[RMS 49]
nz=0.0361	0	0.0361
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1083

[RMS 17]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 54]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 45]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0201

[RMS 33]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0129

[RMS 3]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0129

[RMS 52]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0129

[POZYCJA]
id=6
pd=KNNR 5	KNNR	5 0713-01	5	0713-01		1
na=Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Wlz,  YDY 5x10mm2  z RE do RE2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=8	1	8						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 38]
nz=0.0947	0	0.0947
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7576

[RMS 26]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=8.32

[RMS 49]
nz=0.0361	0	0.0361
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2888

[RMS 17]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.64

[RMS 54]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 45]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0536

[RMS 33]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0344

[RMS 3]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0344

[RMS 52]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0344

[POZYCJA]
id=7
pd=KNNR 5	KNNR	5 0713-01	5	0713-01		1
na=Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Wlz,  YKY 5x16mm2  z  RE do RE3
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=30	1	30						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 38]
nz=0.0947	0	0.0947
np=1
wa=0
wb=0
il=2.841

[RMS 7]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=31.2

[RMS 49]
nz=0.0361	0	0.0361
np=1
wa=0
wb=0
il=1.083

[RMS 17]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4

[RMS 54]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 45]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.201

[RMS 33]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.129

[RMS 3]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.129

[RMS 52]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.129

[POZYCJA]
id=8
pd=KNNR 5	KNNR	5 0713-01	5	0713-01		1
na=Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Dwa wlz  YDY 5x10mm2  z  ZKP do miejsca zdemontowanych układów pomiarowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=30	1	30						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 38]
nz=0.0947	0	0.0947
np=1
wa=0
wb=0
il=2.841

[RMS 26]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=31.2

[RMS 49]
nz=0.0361	0	0.0361
np=1
wa=0
wb=0
il=1.083

[RMS 17]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4

[RMS 54]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 45]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.201

[RMS 33]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.129

[RMS 3]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.129

[RMS 52]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.129

[POZYCJA]
id=9
pd=KNNR 5	KNNR	5 0713-01	5	0713-01		1
na=Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Zasilanie dźwigu osobowego  YDY 5x10mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=10	1	10						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 38]
nz=0.0947	0	0.0947
np=1
wa=0
wb=0
il=0.947

[RMS 26]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 49]
nz=0.0361	0	0.0361
np=1
wa=0
wb=0
il=0.361

[RMS 17]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 54]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 45]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.067

[RMS 33]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.043

[RMS 3]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.043

[RMS 52]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.043

[POZYCJA]
id=10
pd=BCJ111MAX	KNNR	5 0405-02	5	0405-02		1
na=Rozdzielnia  RE wg schematu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-0003

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=1	1	1						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 38]
nz=2.07	0	2.07
np=1
wa=0
wb=0
il=2.07

[RMS 39]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=11
pd=BCJ111MAX	KNNR	5 0405-02	5	0405-02		1
na=Rozdzielnia  RE2 wg schematu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-0003

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=1	1	1						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 38]
nz=2.07	0	2.07
np=1
wa=0
wb=0
il=2.07

[RMS 40]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=12
pd=BCJ111MAX	KNNR	5 0405-02	5	0405-02		1
na=Rozdzielnia  RE3 wg schematu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-0003

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=1	1	1						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 38]
nz=2.07	0	2.07
np=1
wa=0
wb=0
il=2.07

[RMS 41]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=13
pd=KNNR 5	KNNR	5 0303-07	5	0303-07		1
na=Puszki z tworzywa sztucznego o wymiarach 85x105mm; 3 wloty do połączeń przewodów o przekroju do 16mm2. Połączenie wlz  Orange i Biblioteki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=2	1	2						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 38]
nz=0.447	0	0.447
np=1
wa=0
wb=0
il=0.894

[RMS 37]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 54]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=14
pd=KNNR 5	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
na=Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku. Przewód  HDGs 2x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=55
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-0010

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=55	1	55						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 38]
nz=0.0431	0	0.0431
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3705

[RMS 30]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=57.2

[RMS 54]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15
pd=KNNR 5	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
na=Przycisk wyłącznika P.POŻ. w kasecie z szybką
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-0003

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=2	1	2						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 38]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 32]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=16
pd=KNNR 9	KNNR	9 0401-08	9	0401-08		1
na=Demontaż przycisku syreny alarmowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=1	1	1						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 38]
nz=0.256	0	0.256
np=1
wa=0
wb=0
il=0.256

[POZYCJA]
id=17
pd=KNNR 5	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
na=Ponowny montaż  przycisku syreny alarmowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-0003

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=1	1	1						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 38]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[POZYCJA]
id=18
pd=KNNR 9	KNNR	9 0203-03	9	0203-03		1
na=Demontaż szafki z układami pomiarowymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=1	1	1						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 38]
nz=1.67	0	1.67
np=1
wa=0
wb=0
il=1.67

[ELEMENT 2]
na=Instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych
wa=0
kn=0	0	0
id=52
nu=1.2
cpv=45311000-0
wn=		

[POZYCJA]
id=19
pd=KNNR 5	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
na=Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku. Przewód YDYp 3x1,5mm2, układany na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=404
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-0010

[PRZEDMIAR]
ko=0				
wo=404	1	439-35						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 38]
nz=0.0431	0	0.0431
np=1
wa=0
wb=0
il=17.4124

[RMS 31]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=420.16

[RMS 54]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=20
pd=KNNR 5	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
na=Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku. Przewód YDYp 4x1,5mm2, układany na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=110
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-0010

[PRZEDMIAR]
ko=0				
wo=110	1	110						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 38]
nz=0.0431	0	0.0431
np=1
wa=0
wb=0
il=4.741

[RMS 29]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=114.4

[RMS 54]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=21
pd=KNNR 5	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
na=Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku. Przewód YDYp 3x2,5mm2, układany na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=268
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-0010

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=268	1	190+60+18						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 38]
nz=0.0431	0	0.0431
np=1
wa=0
wb=0
il=11.5508

[RMS 28]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=278.72

[RMS 54]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=22
pd=KNNR 5	KNNR	5 0205-03	5	0205-03		1
na=Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach. Przewód  YDY 5x2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=33
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=33	1	33						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 38]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0
il=2.772

[RMS 27]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=34.32

[RMS 54]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=23
pd=BCJ111MAX	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		1
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej; wykonanie ślepych otworów w podłożu -ceglanym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=12
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-0013

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=12	1	1+3+1+7						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 38]
nz=0.0914	0	0.0914
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0968

[POZYCJA]
id=24
pd=KNNR 5	KNNR	5 0301-02	5	0301-02		1
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręceniedo kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=58
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=58	1	1+6+12+2+37						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 38]
nz=0.109	0	0.109
np=1
wa=0
wb=0
il=6.322

[RMS 8]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=116

[RMS 54]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=25
pd=BCJ111MAX	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
na=Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60mm, pojedyncze
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=12
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-0013

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=12	1	12						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 38]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0
il=1.008

[RMS 34]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=12.24

[RMS 54]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=26
pd=BCJ111MAX	KNNR	5 0302-06	5	0302-06		1
na=Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 80mm, 4 - wylotowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=19
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-0013

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=19	1	24-5						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 38]
nz=0.495	0	0.495
np=1
wa=0
wb=0
il=9.405

[RMS 35]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=19.38

[RMS 24]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=19.38

[RMS 54]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=27
pd=BCJ111MAX	KNNR	5 0303-02	5	0303-02		1
na=Puszki z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75mm; 4 wloty do połączeń przewodów o przekroju do 2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=37
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-0013

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=37	1	37						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 38]
nz=0.459	0	0.459
np=1
wa=0
wb=0
il=16.983

[RMS 36]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=37.74

[RMS 54]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=28
pd=KNNR 5	KNNR	5 0306-03	5	0306-03		1
na=Łączniki i przyciski instalacyjne. Łącznik podtynkowy świecznikowy w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-0013

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=1	1	1						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 38]
nz=0.189	0	0.189
np=1
wa=0
wb=0
il=0.189

[RMS 14]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 54]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=29
pd=KNNR 5	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
na=Łączniki i przyciski instalacyjne. Łącznik podtynkowy jednobiegunowy w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-0013

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=3	1	3						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 38]
nz=0.158	0	0.158
np=1
wa=0
wb=0
il=0.474

[RMS 13]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.06

[RMS 54]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30
pd=KNNR 5	KNNR	5 0307-03	5	0307-03		1
na=Łączniki i przyciski instalacyjne.  Przełącznik schodowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=1	1	1						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 38]
nz=0.336	0	0.336
np=1
wa=0
wb=0
il=0.336

[RMS 11]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 54]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=31
pd=KNNR 5	KNNR	5 0307-01	5	0307-01		1
na=Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne. Łącznik jednobiegunowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-0013

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=4	1	4						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 38]
nz=0.231	0	0.231
np=1
wa=0
wb=0
il=0.924

[RMS 10]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 54]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=32
pd=KNNR 5	KNNR	5 0307-03	5	0307-03		1
na=Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne. Łącznik bryzgoszczlny schodowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=6	1	6						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 38]
nz=0.336	0	0.336
np=1
wa=0
wb=0
il=2.016

[RMS 12]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=6.12

[RMS 54]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=33
pd=KNNR 5	KNNR	5 0308-03	5	0308-03		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym. Gniazda podtynkowe 2-biegunowe oobciążalności do 10A/2,5mm2 przekroju przewodu, przelotowe podwójne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=7
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-0013

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=7	1	7						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 38]
nz=0.341	0	0.341
np=1
wa=0
wb=0
il=2.387

[RMS 5]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=7.14

[RMS 54]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=34
pd=KNNR 5	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym. Gniazda bryzgoszczelne, 2-biegunowe o obciążalności do 16A/2,5mm2 przekroju przewodu, przykręcane
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=12
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-0013

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=12	1	12						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 38]
nz=0.263	0	0.263
np=1
wa=0
wb=0
il=3.156

[RMS 4]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=12.24

[RMS 54]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=35
pd=KNNR 5	KNNR	5 0308-07	5	0308-07		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym. Gniazda wodoszczelne, 3-biegunowe o obciążalności do 16A/4mm2 przekroju przewodu, przykręcane
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=2	1	2						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 38]
nz=0.291	0	0.291
np=1
wa=0
wb=0
il=0.582

[RMS 6]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 54]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=36
pd=KNNR 5	KNNR	5 0512-05	5	0512-05		1
na=Oprawy świetlówkowe  hermetyczne  LED 46W 7400lm IP66
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=37
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-0014

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=37	1	37						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 38]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=31.08

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=37

[RMS 54]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=37
pd=KNNR 5	KNNR	5 0502-04	5	0502-04		1
na=Oprawy oświetleniowe  kwadratowe  LED 32W PLX 4000K
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=12
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=12	1	12						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 38]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0
il=11.04

[RMS 22]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 54]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=38
pd=KNNR 5	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
na=Oprawa  LED 25W 4000K + okrągła obudowa do montażu natynkowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=3
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-0014

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=3	1	3						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 38]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=1.41

[RMS 20]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 16]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 54]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=39
pd=KNNR 5	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
na=Oprawa  LED 24W 1950lm 4000K IP40
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=3
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-0014

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=3	1	3						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 38]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=1.41

[RMS 18]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 16]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 54]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=40
pd=KNNR 5	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
na=Naświetlacz   LED 20W IP65
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-0014

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=1	1	1						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 38]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.47

[RMS 15]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 54]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Połączenia wyrównawcze
wa=0
kn=0	0	0
id=53
nu=1.3
cpv=45310000-3
wn=		

[POZYCJA]
id=41
pd=BCJ111MAX	KNNR	5 0602-03	5	0602-03		1
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach. Bednarka ocynkowana 25x4
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-0007

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=60	1	60						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 38]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=17.4

[RMS 1]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=62.4

[RMS 9]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0
il=66.6

[RMS 50]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 46]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 54]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 43]
nz=0.0294	0	0.0294
np=1
wa=0
wb=0
il=1.764

[POZYCJA]
id=42
pd=BCJ111MAX	KNNR	5 0602-04	5	0602-04		1
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach. Przewód LY16mm2 w izolacji żółto zielonej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-0007

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=15	1	15						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 38]
nz=0.105	0	0.105
np=1
wa=0
wb=0
il=1.575

[RMS 25]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=15.6

[RMS 50]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 46]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 54]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 43]
nz=0.0294	0	0.0294
np=1
wa=0
wb=0
il=0.441

[POZYCJA]
id=43
pd=BCJ111MAX	KNNR	5 0613-01	5	0613-01		1
na=Uchwyty i mostki bocznikujące na rurach. Uchwyt uziemiający, łączony przez skręcanie;średnica rury do 30mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=12
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-0007

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 38]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2

[RMS 47]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 2]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=3.96

[RMS 54]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=44
pd=KNNR 5	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		1
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania.Pomiar i badanie instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego; pomiar pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=1	1	1						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 38]
nz=1.24	0	1.24
np=1
wa=0
wb=0
il=1.24

[ELEMENT 2]
na=Oświetlenie ewakuacyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=54
nu=1.4
cpv=45311000-0
wn=		

[POZYCJA]
id=45
pd=KNNR 5	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
na=Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku. Przewód YDYp 3x1,5mm2, układany na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-0010

[PRZEDMIAR]
ko=0				
wo=30	1	30						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 38]
nz=0.0431	0	0.0431
np=1
wa=0
wb=0
il=1.293

[RMS 31]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=31.2

[RMS 54]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=46
pd=BCJ111MAX	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane . Oprawa ewakuacyjna LV2U 3W pawer LED, 390lm, 1h, atotest1310z optyką uniwersalną
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=2	1	2						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 38]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=1.24

[RMS 21]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 54]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=47
pd=BCJ111MAX	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane . Oprawa ewakuacyjna EXIT 3W LED 350lm, 1h, autotest
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=2	1	2						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 38]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=1.24

[RMS 19]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 54]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=48
pd=BCJ111MAX	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		1
na=Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1-fazowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-0004

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=1	1	1						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 38]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3

[POZYCJA]
id=49
pd=BCJ111MAX	KNNR	9W 1201-01	9W	1201-01		1
na=Pomiar natężenia oświetlenia na drogach ewakuacji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=2
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=20				
wo=2	1	2						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 38]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[SUMA KONTROLNA]
2418bcbdc6 7d8876ca4e17e b2d1877