[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.5
pe=3
op=1
opn=0	0	0	0	0	0	0	8	1	5	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	3	3	3	0	6	0	0
own=1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=	PRZEDMIAR
nb=Raczki
ni=Gmina Raczki
cpv=45210000-2,Roboty budowlane w za	210000-2,Roboty budowlane w zakresie budynków

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm	0
id=0000001	3
jm=m3	060
ce=0	1533224518
cw=0	PLN
il=0.96

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Beton zwykły B-10	0
id=0000002	3
jm=m3	060
ce=0	1533224518
cw=0	PLN
il=0.644

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	0
id=0000003	3
jm=szt	020
ce=0	1533224519
cw=0	PLN
il=81

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Cement portlandzki 25 z dodatkami	0
id=0000004	3
jm=kg	033
ce=0	1533224519
cw=0	PLN
il=13

[RMS ZEST 190]
ty=S
na=Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM)	0
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=0	1533224638
cw=0	PLN
il=38.92

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Cieśle gr.II	0
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0	1533224649
cw=0	PLN
il=99.837

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=CV22-600-1200	0
id=0000005	3
jm=szt	020
ce=0	1533224520
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 110mm	0
id=0000006	3
jm=szt	020
ce=0	1533224520
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 160mm	0
id=0000007	3
jm=szt	020
ce=0	1533224521
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Czyszczaki kanalizacyjne z PP 110mm	0
id=0000008	3
jm=szt	020
ce=0	1533224521
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone	0
id=0000009	3
jm=m3	060
ce=0	1533224521
cw=0	PLN
il=0.28

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=El. ogrzewania wpustów QS	0
id=0000010	3
jm=szt	020
ce=0	1533224522
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=glikolem etylowym 35%	0
id=0000011	3
jm=dm3	066
ce=0	1533224522
cw=0	PLN
il=15

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Goowice termostatyczne gazowe do grzejników CV	0
id=0000012	3
jm=szt	020
ce=0	1533224523
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=0000013	3
jm=kg	033
ce=0	1533224523
cw=0	PLN
il=2.561

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Hydranty żeliwne nadziemne  80mm	0
id=0000014	3
jm=szt	020
ce=0	1533224523
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Izolarze gr.III	0
id=002	3
jm=r-g	149
ce=0	1533224649
cw=0	PLN
il=181.7

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Kinety PE 200	0
id=0000015	3
jm=szt	020
ce=0	1533224524
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Klamry ciesielskie	0
id=0000016	3
jm=kg	033
ce=0	1533224524
cw=0	PLN
il=31.749

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Kolanka żeliwne stopowe kołnierzowe do hydrantu	0
id=0000017	3
jm=szt	020
ce=0	1533224524
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Kołnierze stalowe z szyjką do przyspawania  25mm	0
id=0000018	3
jm=szt	020
ce=0	1533224525
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Konstrukcje stalowe	0
id=0000019	3
jm=kg	033
ce=0	1533224525
cw=0	PLN
il=20

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Konstrukcje wsporcze ze stali i blachy	0
id=0000020	3
jm=kg	033
ce=0	1533224525
cw=0	PLN
il=7

[RMS ZEST 192]
ty=S
na=Koparka gąsienicowa 0,25m3	0
id=00002	3
jm=m-g	148
ce=0	1533224639
cw=0	PLN
il=7.312

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Kręgi betonowe o średnicy 1,2m i wysokości 0,5m	0
id=0000021	3
jm=szt	020
ce=0	1533224526
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Kruszywo kamienne łamane zwykłe sortowane	0
id=0000022	3
jm=m3	060
ce=0	1533224526
cw=0	PLN
il=0.26

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Kształtki elektrooporowe PE  75mm	0
id=0000023	3
jm=szt	020
ce=0	1533224526
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Kształtki elektrooporowe PE 110mm	0
id=0000024	3
jm=szt	020
ce=0	1533224527
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Kształtki miedziane  15mm	0
id=0000025	3
jm=szt	020
ce=0	1533224527
cw=0	PLN
il=56.8

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Kształtki miedziane  28mm	0
id=0000026	3
jm=szt	020
ce=0	1533224527
cw=0	PLN
il=37.82

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Kształtki miedziane  35mm	0
id=0000027	3
jm=szt	020
ce=0	1533224528
cw=0	PLN
il=7.52

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Kształtki miedziane  54mm	0
id=0000028	3
jm=szt	020
ce=0	1533224528
cw=0	PLN
il=17.1

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Kształtki z PCW ciśnieniowe gwintowane 20mm	0
id=0000029	3
jm=szt	020
ce=0	1533224529
cw=0	PLN
il=0.204

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Kształtki z PCW ciśnieniowe gwintowane 32mm	0
id=0000030	3
jm=szt	020
ce=0	1533224529
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Kształtki z PCW kanalizacyjne 110mm	0
id=0000031	3
jm=szt	020
ce=0	1533224529
cw=0	PLN
il=30.6

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Kształtki z PCW kanalizacyjne 160mm	0
id=0000032	3
jm=szt	020
ce=0	1533224530
cw=0	PLN
il=13.455

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Kształtki z polietylenu 75mm	0
id=0000033	3
jm=szt	020
ce=0	1533224530
cw=0	PLN
il=4.05

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Kształtki z polietylenu gwintowane 25mm	0
id=0000034	3
jm=szt	020
ce=0	1533224530
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Kształtki z polipropylenu 110mm	0
id=0000035	3
jm=szt	020
ce=0	1533224531
cw=0	PLN
il=8.4

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Kształtki z polipropylenu gwintowane 20mm	0
id=0000036	3
jm=szt	020
ce=0	1533224531
cw=0	PLN
il=0.6

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Kształtki ze stali nierdzewne  15mm	0
id=0000037	3
jm=szt	020
ce=0	1533224531
cw=0	PLN
il=22.72

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Kształtki ze stali nierdzewnej  18mm	0
id=0000038	3
jm=szt	020
ce=0	1533224532
cw=0	PLN
il=17.04

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Kształtki ze stali nierdzewnej  22mm	0
id=0000039	3
jm=szt	020
ce=0	1533224532
cw=0	PLN
il=14.26

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Kształtki ze stali nierdzewnej  28mm	0
id=0000040	3
jm=szt	020
ce=0	1533224532
cw=0	PLN
il=30.78

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Kształtki ze stali nierdzewnej  35mm	0
id=0000041	3
jm=szt	020
ce=0	1533224533
cw=0	PLN
il=3.24

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Kształtki żeliwne F   80mm	0
id=0000042	3
jm=szt	020
ce=0	1533224533
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=Kurtyna powietrzna z wymiennikiem wodnym	0
id=0000043	3
jm=szt	020
ce=0	1533224533
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm	0
id=0000044	3
jm=szt	020
ce=0	1533224534
cw=0	PLN
il=1.068

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II	0
id=003	3
jm=r-g	149
ce=0	1533224650
cw=0	PLN
il=1.28

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II	0
id=004	3
jm=r-g	149
ce=0	1533224650
cw=0	PLN
il=14.22

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III	0
id=005	3
jm=r-g	149
ce=0	1533224650
cw=0	PLN
il=14.66

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.IV	0
id=006	3
jm=r-g	149
ce=0	1533224651
cw=0	PLN
il=0.46

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Nagrzewnica wodna moc 5-30 kW, wydatek powietrza 5300 m3/h	0
id=0000045	3
jm=kpl	090
ce=0	1533224534
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=Nasady rurowe żeliwne, kołnierzowe z siodełkiem żeliwnym i opaską stalową Dn 40 lub Dn 50mm	0
id=0000046	3
jm=szt	020
ce=0	1533224535
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=Nasuwki żeliwne   80mm	0
id=0000047	3
jm=szt	020
ce=0	1533224535
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=Obudowy do zasuw żeliwne	0
id=0000048	3
jm=szt	020
ce=0	1533224554
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=Odpowietrzniki automatyczne z zaworami odcinającymi	0
id=0000049	3
jm=szt	020
ce=0	1533224555
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=OL korytko V100 L=1000 mm	0
id=0000050	3
jm=szt	020
ce=0	1533224556
cw=0	PLN
il=24

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=OL ruszt żeliwny C250 V100 L=1000 mm	0
id=0000051	3
jm=szt	020
ce=0	1533224557
cw=0	PLN
il=24

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=OL ruszt żeliwny C250 V100 L=500 mm	0
id=0000052	3
jm=szt	020
ce=0	1533224557
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=OL skrzynka odpływowa  V100 L=500 mm	0
id=0000053	3
jm=szt	020
ce=0	1533224558
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=OL ścianka czołowa V100	0
id=0000054	3
jm=szt	020
ce=0	1533224558
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=Osadniki żeliwne kołnierzowe dla ciśnień 1,6MPa  25mm	0
id=0000055	3
jm=szt	020
ce=0	1533224559
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=Otuliny  pianki PE	0
id=0000056	3
jm=m	040
ce=0	1533224559
cw=0	PLN
il=165.9

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=Otuliny  pianki PE 30	0
id=0000057	3
jm=m	040
ce=0	1533224560
cw=0	PLN
il=126

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=Piasek do betonów zwykłych	0
id=0000058	3
jm=m3	060
ce=0	1533224560
cw=0	PLN
il=0.03

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=Pierścienie odciążające żelbetowe	0
id=0000059	3
jm=szt	020
ce=0	1533224560
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=Pokrywa nadstudzienna żelbetowa 1400mm	0
id=0000060	3
jm=szt	020
ce=0	1533224561
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=Pokrywa żeliwna 425mm	0
id=0000061	3
jm=szt	020
ce=0	1533224561
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=Pospółka	0
id=0000062	3
jm=m3	060
ce=0	1533224562
cw=0	PLN
il=8.208

[RMS ZEST 193]
ty=S
na=Prościarka do rur PE	0
id=00003	3
jm=m-g	148
ce=0	1533224639
cw=0	PLN
il=1.955

[RMS ZEST 194]
ty=S
na=Przyczepa skrzyniowa  4,5t	0
id=00004	3
jm=m-g	148
ce=0	1533224640
cw=0	PLN
il=38.92

[RMS ZEST 206]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=Robotnicy	0
id=007	3
jm=r-g	149
ce=0	1533224651
cw=0	PLN
il=543.077

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=Robotnicy gr.I	0
id=008	3
jm=r-g	149
ce=0	1533224652
cw=0	PLN
il=600.666

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=Rozdzielacze zasilające i powrotne do c.o.	0
id=0000063	3
jm=kpl	090
ce=0	1533224562
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=Rura wielowarstwowa PE-RT/Al/PE-RT (PN10) 16x2.0 w izloacji termicznej	0
id=0000064	3
jm=m	040
ce=0	1533224563
cw=0	PLN
il=181.8

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=Rury  ze stali nierdzewnej 15mm	0
id=0000065	3
jm=m	040
ce=0	1533224563
cw=0	PLN
il=33.28

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=Rury miedziane  54mm	0
id=0000066	3
jm=m	040
ce=0	1533224564
cw=0	PLN
il=39.14

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=Rury stal weglowa oc 15x1,2	0
id=0000067	3
jm=m	040
ce=0	1533224565
cw=0	PLN
il=20.8

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=Rury stal weglowa oc 18x1,2	0
id=0000068	3
jm=m	040
ce=0	1533224565
cw=0	PLN
il=62.4

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=Rury stal weglowa oc 28x1,5	0
id=0000069	3
jm=m	040
ce=0	1533224566
cw=0	PLN
il=63.86

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=Rury stal weglowa oc 35x1,5	0
id=0000070	3
jm=m	040
ce=0	1533224566
cw=0	PLN
il=16.48

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=Rury stalowe S gwintowane ocynkowane  15mm	0
id=0000071	3
jm=m	040
ce=0	1533224567
cw=0	PLN
il=3.54

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=Rury teleskopowe	0
id=0000072	3
jm=szt	020
ce=0	1533224567
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=Rury wywiewne z PCW 110/160mm	0
id=0000073	3
jm=szt	020
ce=0	1533224568
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=Rury z PCW ciśnieniowe bezkielichowe  20mm	0
id=0000074	3
jm=m	040
ce=0	1533224568
cw=0	PLN
il=0.68

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S 150mm	0
id=0000075	3
jm=m	040
ce=0	1533224569
cw=0	PLN
il=43.86

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 110mm	0
id=0000076	3
jm=m	040
ce=0	1533224570
cw=0	PLN
il=47.43

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 160mm	0
id=0000077	3
jm=m	040
ce=0	1533224571
cw=0	PLN
il=16.38

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=Rury z PCW przepustowe 110mm	0
id=0000078	3
jm=m	040
ce=0	1533224581
cw=0	PLN
il=6.12

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=Rury z PCW przepustowe 160mm	0
id=0000079	3
jm=m	040
ce=0	1533224581
cw=0	PLN
il=2.34

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=Rury z polibutylenu 110mm	0
id=0000080	3
jm=m	040
ce=0	1533224582
cw=0	PLN
il=21.2

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=Rury z polietylenu  25mm	0
id=0000081	3
jm=m	040
ce=0	1533224582
cw=0	PLN
il=0.42

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=Rury z polietylenu PE, PEHD  63mm	0
id=0000082	3
jm=m	040
ce=0	1533224582
cw=0	PLN
il=17.34

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=Rury z polietylenu PE, PEHD  90mm	0
id=0000083	3
jm=m	040
ce=0	1533224583
cw=0	PLN
il=17.34

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=Rury z polipropylenu  20mm	0
id=0000084	3
jm=m	040
ce=0	1533224583
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=Rury z polipropylenu  75mm	0
id=0000085	3
jm=m	040
ce=0	1533224584
cw=0	PLN
il=9.54

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=Rury ze stali nierdzewnej  18mm	0
id=0000086	3
jm=m	040
ce=0	1533224585
cw=0	PLN
il=24.96

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=Rury ze stali nierdzewnej  22mm	0
id=0000087	3
jm=m	040
ce=0	1533224585
cw=0	PLN
il=23.92

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=Rury ze stali nierdzewnej  28mm	0
id=0000088	3
jm=m	040
ce=0	1533224586
cw=0	PLN
il=55.62

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=Rury ze stali nierdzewnej  35mm	0
id=0000089	3
jm=m	040
ce=0	1533224586
cw=0	PLN
il=6.18

[RMS ZEST 195]
ty=S
na=Samochód dostawczy 0,9t	0
id=00005	3
jm=m-g	148
ce=0	1533224640
cw=0	PLN
il=1.89

[RMS ZEST 198]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy	0
id=00008	3
jm=m-g	148
ce=0	1533224640
cw=0	PLN
il=0.901

[RMS ZEST 196]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy    do 5t	0
id=00006	3
jm=m-g	148
ce=0	1533224641
cw=0	PLN
il=1.53

[RMS ZEST 197]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy  5-10t	0
id=00007	3
jm=m-g	148
ce=0	1533224641
cw=0	PLN
il=5.37

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=Skrzynki żeliwne do zasuw	0
id=0000090	3
jm=szt	020
ce=0	1533224587
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 199]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM)	0
id=00009	3
jm=m-g	148
ce=0	1533224642
cw=0	PLN
il=1.714

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=Stopnie włazowe żeliwne	0
id=0000091	3
jm=szt	020
ce=0	1533224587
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 132]
ty=M
na=Szafki do rozdzielaczy c.o. rura w rurze - podtynkowe lub natynkowe 5 ob	0
id=0000092	3
jm=szt	020
ce=0	1533224587
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 200]
ty=S
na=Środek transportowy	0
id=00010	3
jm=m-g	148
ce=0	1533224642
cw=0	PLN
il=7.47

[RMS ZEST 135]
ty=M
na=Śruby średniodokładne M12 kpl	0
id=0000093	3
jm=kg	033
ce=0	1533224588
cw=0	PLN
il=1.18

[RMS ZEST 136]
ty=M
na=Śruby średniodokładne M14 kpl	0
id=0000094	3
jm=kg	033
ce=0	1533224589
cw=0	PLN
il=3.09

[RMS ZEST 137]
ty=M
na=Śruby średniodokładne M16 kpl	0
id=0000095	3
jm=kg	033
ce=0	1533224589
cw=0	PLN
il=2.04

[RMS ZEST 138]
ty=M
na=Tarczki ochronne	0
id=0000096	3
jm=szt	020
ce=0	1533224589
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 139]
ty=M
na=Termometry	0
id=0000097	3
jm=szt	020
ce=0	1533224590
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 140]
ty=M
na=Trójniki żeliwne dwukielichowe  80mm	0
id=0000098	3
jm=szt	020
ce=0	1533224591
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 141]
ty=M
na=Trzon studzienki, rura karbowana 425mm	0
id=0000099	3
jm=m	040
ce=0	1533224591
cw=0	PLN
il=2.1

[RMS ZEST 142]
ty=M
na=Uchwyty do rur	0
id=0000100	3
jm=szt	020
ce=0	1533224591
cw=0	PLN
il=153

[RMS ZEST 143]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów z PCW  110mm	0
id=0000101	3
jm=szt	020
ce=0	1533224592
cw=0	PLN
il=10

[RMS ZEST 145]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów z PCW  75mm	0
id=0000102	3
jm=szt	020
ce=0	1533224593
cw=0	PLN
il=4.95

[RMS ZEST 146]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów z PCW 110mm	0
id=0000103	3
jm=szt	020
ce=0	1533224594
cw=0	PLN
il=40.8

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów z PCW 160mm	0
id=0000104	3
jm=szt	020
ce=0	1533224594
cw=0	PLN
il=15.6

[RMS ZEST 148]
ty=M
na=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych  15mm	0
id=0000105	3
jm=szt	020
ce=0	1533224595
cw=0	PLN
il=99.68

[RMS ZEST 149]
ty=M
na=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych  18mm	0
id=0000106	3
jm=szt	020
ce=0	1533224595
cw=0	PLN
il=17.76

[RMS ZEST 150]
ty=M
na=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych  22mm	0
id=0000107	3
jm=szt	020
ce=0	1533224596
cw=0	PLN
il=12.88

[RMS ZEST 151]
ty=M
na=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych  28mm	0
id=0000108	3
jm=szt	020
ce=0	1533224597
cw=0	PLN
il=53.36

[RMS ZEST 152]
ty=M
na=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych  35mm	0
id=0000109	3
jm=szt	020
ce=0	1533224598
cw=0	PLN
il=7.92

[RMS ZEST 153]
ty=M
na=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych  54mm	0
id=0000110	3
jm=szt	020
ce=0	1533224599
cw=0	PLN
il=11.02

[RMS ZEST 157]
ty=M
na=Uszczelki	0
id=0000111	3
jm=szt	020
ce=0	1533224600
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 154]
ty=M
na=Uszczelki azbestowo-kauczukowe	0
id=0000112	3
jm=szt	020
ce=0	1533224601
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 156]
ty=M
na=Uszczelki gumowe	0
id=0000113	3
jm=szt	020
ce=0	1533224601
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 155]
ty=M
na=Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych	0
id=0000114	3
jm=szt	020
ce=0	1533224602
cw=0	PLN
il=9

[RMS ZEST 158]
ty=M
na=Właz kanałowy żeliwny ciężki	0
id=0000115	3
jm=szt	020
ce=0	1533224604
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 159]
ty=M
na=Wodomierz skrzydełkowy 25mm	0
id=0000116	3
jm=szt	020
ce=0	1533224604
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 160]
ty=M
na=Wpust dachowy do kanalizacji podciśnieniowej  75mm	0
id=0000117	3
jm=szt	020
ce=0	1533224605
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 201]
ty=S
na=Wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,75t	0
id=00011	3
jm=m-g	148
ce=0	1533224642
cw=0	PLN
il=6.99

[RMS ZEST 163]
ty=M
na=Wymiennik płytowy	0
id=0000118	3
jm=szt	020
ce=0	1533224606
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 202]
ty=S
na=Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h	0
id=00012	3
jm=m-g	148
ce=0	1533224643
cw=0	PLN
il=3.935

[RMS ZEST 165]
ty=M
na=Zaprawa	0
id=0000119	3
jm=m3	060
ce=0	1533224607
cw=0	PLN
il=0.187

[RMS ZEST 164]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M 7	0
id=0000120	3
jm=m3	060
ce=0	1533224608
cw=0	PLN
il=0.41

[RMS ZEST 166]
ty=M
na=Zasuwy klinowe owalne żeliwne kołnierzowe   50mm	0
id=0000121	3
jm=szt	020
ce=0	1533224609
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 167]
ty=M
na=Zasuwy klinowe owalne żeliwne kołnierzowe   80mm	0
id=0000122	3
jm=szt	020
ce=0	1533224609
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 168]
ty=M
na=Zawory grzejnikowe mosiężne 15mm do grzejników V	0
id=0000123	3
jm=szt	020
ce=0	1533224610
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 169]
ty=M
na=Zawory hydrantowe mosiężne 25mm	0
id=0000124	3
jm=szt	020
ce=0	1533224611
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 170]
ty=M
na=Zawory hydrantowe mosiężne 33mm	0
id=0000125	3
jm=szt	020
ce=0	1533224612
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 172]
ty=M
na=Zawory kulowe gwintowane	0
id=0000126	3
jm=szt	020
ce=0	1533224612
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 173]
ty=M
na=Zawory przelotowe proste mosiężne 15mm	0
id=0000127	3
jm=szt	020
ce=0	1533224613
cw=0	PLN
il=0.624

[RMS ZEST 174]
ty=M
na=Zawory przelotowe proste mosiężne 25mm	0
id=0000128	3
jm=szt	020
ce=0	1533224614
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 175]
ty=M
na=Zawory trójdrogowe z napędem  o średnicy nominalnej 25mm	0
id=0000129	3
jm=szt	020
ce=0	1533224614
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 176]
ty=M
na=Zawory wodne antyskaaeniowe przelotowe proste 32mm	0
id=0000130	3
jm=szt	020
ce=0	1533224615
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 177]
ty=M
na=Zawory wodne przelotowe proste 25mm	0
id=0000131	3
jm=szt	020
ce=0	1533224616
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 178]
ty=M
na=Zawory zaporowe grzybkowe żeliwne z kielichami gwintowanymi 25mm	0
id=0000132	3
jm=szt	020
ce=0	1533224626
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 179]
ty=M
na=Zawory zwrotne przelotowe 32mm	0
id=0000133	3
jm=szt	020
ce=0	1533224628
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 180]
ty=M
na=Zawory zwrotne przelotowe mosiężne 15mm	0
id=0000134	3
jm=szt	020
ce=0	1533224628
cw=0	PLN
il=0.268

[RMS ZEST 181]
ty=M
na=Zawory zwrotne przelotowe mosiężne gwintowane 15mm	0
id=0000135	3
jm=szt	020
ce=0	1533224629
cw=0	PLN
il=0.356

[RMS ZEST 182]
ty=M
na=Zawory zwrotne przelotowe z żeliwa ciągliwego 25mm	0
id=0000136	3
jm=szt	020
ce=0	1533224629
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 183]
ty=M
na=zawór napowietrzający z PCW 110mm	0
id=0000137	3
jm=szt	020
ce=0	1533224630
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 203]
ty=S
na=Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE	0
id=00013	3
jm=m-g	148
ce=0	1533224643
cw=0	PLN
il=4.98

[RMS ZEST 184]
ty=M
na=Złączki mosiężne do grzejników 15mm	0
id=0000138	3
jm=szt	020
ce=0	1533224630
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 185]
ty=M
na=Złączki mosiężne przejściowe 15mm	0
id=0000139	3
jm=szt	020
ce=0	1533224631
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 186]
ty=M
na=Złączki z polietylenu	0
id=0000140	3
jm=szt	020
ce=0	1533224631
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 187]
ty=M
na=Zwężki żeliwne	0
id=0000141	3
jm=szt	020
ce=0	1533224632
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 188]
ty=M
na=Żwir	0
id=0000142	3
jm=m3	060
ce=0	1533224633
cw=0	PLN
il=0.38

[RMS ZEST 205]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)	0
id=9999999	3
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=ETAP I
wa=0
kn=0	0	0
id=87
nu=1
wn=		

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY ZEWNĘTRZNE
wa=0
kn=0	0	0
id=88
nu=1.1
wn=		

[ELEMENT 3]
na=Przyłącze kanalizacji deszczowej
wa=0
kn=0	0	0
id=89
nu=1.1.1
wn=		

[POZYCJA]
id=1
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-01 0306-02	2-01	0306-02		0
na=Wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami w gruncie kategorii III o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=3.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.6	1	4*0.9*1						

[RMS 8]
nz=2.3	0	2.3
np=1
wa=0
wb=0
il=8.28

[POZYCJA]
id=2
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-01 0312-01	2-01	0312-01		0
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=3.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.6	1	3.6						

[RMS 8]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0
il=3.168

[POZYCJA]
id=3
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-08	2-15	0112-08		0
na=Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 110mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	leżak					

[RMS 8]
nz=0.519	0	0.519
np=1
wa=0
wb=0
il=2.076

[RMS 62]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=1.68

[RMS 115]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0
il=4.24

[RMS 143]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 205]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 200]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=4
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0515-01	2-18	0515-01		0
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m, wykonywane metodą studniarską w  gruncie kategorii I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=studnię	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 8]
nz=23.8	0	23.8
np=1
wa=0
wb=0
il=23.8

[RMS 45]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 10]
nz=0.644	0	0.644
np=1
wa=0
wb=0
il=0.644

[RMS 164]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=0.41

[RMS 127]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 48]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[RMS 205]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 197]
nz=5.37	0	5.37
np=1
wa=0
wb=0
il=5.37

[RMS 201]
nz=6.99	0	6.99
np=1
wa=0
wb=0
il=6.99

[POZYCJA]
id=5
pd=wyd.V 1994	KNR	2-18 0621-03	2-18	0621-03		0
na=Płyty żelbetowe o średnicy 1400mm ze skrzynkami włazowymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 3]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0
il=1.28

[RMS 7]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0
il=1.28

[RMS 91]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 89]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 158]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 12]
nz=13	0	13
np=1
wa=0
wb=0
il=13

[RMS 88]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 205]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 196]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[ELEMENT 3]
na=Przyłącze kanalizacji sanitarnej
wa=0
kn=0	0	0
id=90
nu=1.1.2
wn=		

[POZYCJA]
id=6
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0217-04	2-01	0217-04		0
na=Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład  koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=68.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=68.8	1	43*1.6*1						

[RMS 7]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=9.632

[RMS 192]
nz=0.0576	0	0.0576
np=1
wa=0
wb=0
il=3.963

[POZYCJA]
id=7
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0321-01	2-01	0321-01		0
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 3m, w gruntach suchych kategorii I-II balami drewnianymi wraz z rozbiórką
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=137.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=137.6	1	43*1.6*2						

[RMS 1]
nz=0.3742	0	0.3742
np=1
wa=0
wb=0
il=51.49

[RMS 7]
nz=0.2194	0	0.2194
np=1
wa=0
wb=0
il=30.189

[RMS 9]
nz=0.0036	0	0.0036
np=1
wa=0
wb=0
il=0.495

[RMS 28]
nz=0.00105	0	0.00105
np=1
wa=0
wb=0
il=0.144

[RMS 40]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=16.374

[RMS 35]
nz=0.0096	0	0.0096
np=1
wa=0
wb=0
il=1.321

[POZYCJA]
id=8
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		0
na=Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=68.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=68.8	1	68.8						

[RMS 199]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0
il=0.929

[POZYCJA]
id=9
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0236-03	2-01	0236-03		0
na=Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=68.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=68.8	1	68.8						

[RMS 7]
nz=0.1022	0	0.1022
np=1
wa=0
wb=0
il=7.031

[RMS 202]
nz=0.031	0	0.031
np=1
wa=0
wb=0
il=2.133

[POZYCJA]
id=10
pd=wyd.V 1994	KNR	2-18 0501-01	2-18	0501-01		0
na=Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=36.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=36.8	1	46*0.8						

[RMS 7]
nz=0.2454	0	0.2454
np=1
wa=0
wb=0
il=9.031

[RMS 95]
nz=0.122	0	0.122
np=1
wa=0
wb=0
il=4.49

[RMS 205]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=11
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-02	2-18	0408-02		0
na=Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 150mm łączone na wcisk
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=43
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						
wo=7	1	7						
wo=15.5	1	15.5						
wo=1.75	1	1.75						
wo=1.75	1	1.75						

[RMS 8]
nz=0.345	0	0.345
np=1
wa=0
wb=0
il=14.835

[RMS 110]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=43.86

[RMS 205]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 198]
nz=0.0083	0	0.0083
np=1
wa=0
wb=0
il=0.357

[POZYCJA]
id=12
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0517-02	2-18	0517-02		0
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe  o średnicy 425mm z zamknięciem rurą teleskopową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 8]
nz=2.42	0	2.42
np=1
wa=0
wb=0
il=4.84

[RMS 38]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 157]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 141]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 107]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 94]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 95]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 205]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 196]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[ELEMENT 3]
na=Przyłącze wodociągowe
wa=0
kn=0	0	0
id=91
nu=1.1.3
wn=		

[POZYCJA]
id=13
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0217-04	2-01	0217-04		0
na=Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład  koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=58.14
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=58.14	1	34*1.9*0.9						

[RMS 7]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=8.14

[RMS 192]
nz=0.0576	0	0.0576
np=1
wa=0
wb=0
il=3.349

[POZYCJA]
id=14
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0321-01	2-01	0321-01		0
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 3m, w gruntach suchych kategorii I-II balami drewnianymi wraz z rozbiórką
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=129.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=129.2	1	34*1.9*2						

[RMS 1]
nz=0.3742	0	0.3742
np=1
wa=0
wb=0
il=48.347

[RMS 7]
nz=0.2194	0	0.2194
np=1
wa=0
wb=0
il=28.346

[RMS 9]
nz=0.0036	0	0.0036
np=1
wa=0
wb=0
il=0.465

[RMS 28]
nz=0.00105	0	0.00105
np=1
wa=0
wb=0
il=0.136

[RMS 40]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=15.375

[RMS 35]
nz=0.0096	0	0.0096
np=1
wa=0
wb=0
il=1.24

[POZYCJA]
id=15
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		0
na=Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=58.14
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=58.14	1	58.14						

[RMS 199]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0
il=0.785

[POZYCJA]
id=16
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0236-03	2-01	0236-03		0
na=Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=58.14
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=58.14	1	58.14						

[RMS 7]
nz=0.1022	0	0.1022
np=1
wa=0
wb=0
il=5.942

[RMS 202]
nz=0.031	0	0.031
np=1
wa=0
wb=0
il=1.802

[POZYCJA]
id=17
pd=wyd.V 1994	KNR	2-18 0501-01	2-18	0501-01		0
na=Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=27.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=27.2	1	34*0.8						

[RMS 7]
nz=0.2454	0	0.2454
np=1
wa=0
wb=0
il=6.675

[RMS 95]
nz=0.122	0	0.122
np=1
wa=0
wb=0
il=3.318

[RMS 205]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=18
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0801-01	2-18	0801-01		0
na=Trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o średnicy 80mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 8]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0
il=2.57

[RMS 140]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 77]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 205]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 195]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0
il=0.55

[POZYCJA]
id=19
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0205-02	2-18	0205-02		0
na=Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o średnicy 80mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 8]
nz=3.8	0	3.8
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8

[RMS 167]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 70]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 77]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 155]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 136]
nz=1.57	0	1.57
np=1
wa=0
wb=0
il=1.57

[RMS 78]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 126]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 205]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 195]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[POZYCJA]
id=20
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-03	2-18	0109-03		0
na=Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 90mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=17
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[RMS 8]
nz=0.324	0	0.324
np=1
wa=0
wb=0
il=5.508

[RMS 118]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=17.34

[RMS 205]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 198]
nz=0.0178	0	0.0178
np=1
wa=0
wb=0
il=0.303

[RMS 193]
nz=0.0725	0	0.0725
np=1
wa=0
wb=0
il=1.232

[POZYCJA]
id=21
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0219-03	2-18	0219-03		0
na=Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 8]
nz=4.68	0	4.68
np=1
wa=0
wb=0
il=4.68

[RMS 36]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 187]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 167]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 78]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 126]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 41]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 155]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 137]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 188]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 205]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 196]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[POZYCJA]
id=22
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0802-01	2-18	0802-01		0
na=Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejących rurociągach o średnicy 80mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 8]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0
il=2.57

[RMS 76]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 156]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 136]
nz=1.52	0	1.52
np=1
wa=0
wb=0
il=1.52

[RMS 205]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 195]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=0.45

[POZYCJA]
id=23
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0205-01	2-18	0205-01		0
na=Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o średnicy 50mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 8]
nz=2.71	0	2.71
np=1
wa=0
wb=0
il=2.71

[RMS 166]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 155]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 135]
nz=1.18	0	1.18
np=1
wa=0
wb=0
il=1.18

[RMS 78]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 126]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 205]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 195]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[POZYCJA]
id=24
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-01	2-18	0109-01		0
na=Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 63mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=17
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[RMS 8]
nz=0.224	0	0.224
np=1
wa=0
wb=0
il=3.808

[RMS 117]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=17.34

[RMS 205]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 198]
nz=0.0142	0	0.0142
np=1
wa=0
wb=0
il=0.241

[RMS 193]
nz=0.0425	0	0.0425
np=1
wa=0
wb=0
il=0.723

[POZYCJA]
id=25
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0123-03	2-15	0123-03		0
na=Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej 25mm w rurociągach z tworzyw sztucznych (rury z polietylenu)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 8]
nz=1.32	0	1.32
np=1
wa=0
wb=0
il=1.32

[RMS 116]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 61]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 205]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=26
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0140-03	2-15	0140-03		0
na=Wodomierze skrzydełkowe domowe o średnicy nominalnej 25mm z łącznikiem redukcyjnym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 8]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 159]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 178]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 205]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 200]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=27
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-04	2-15	0132-04		0
na=Zawory antyskazeniowe, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 32mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 8]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=0.46

[RMS 176]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 57]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 205]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 200]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.011

[POZYCJA]
id=28
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0127-04	2-15	0127-04		0
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 90mm w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=17
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[RMS 8]
nz=0.116	0	0.116
np=1
wa=0
wb=0
il=1.972

[RMS 109]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 173]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.034

[RMS 180]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.034

[RMS 56]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.102

[RMS 205]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 200]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[POZYCJA]
id=29
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0127-03	2-15	0127-03		0
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 63mm w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=17
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[RMS 8]
nz=0.101	0	0.101
np=1
wa=0
wb=0
il=1.717

[RMS 109]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 173]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.034

[RMS 180]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.034

[RMS 56]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.102

[RMS 205]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 200]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY WEWNĘTRZNE
wa=0
kn=0	0	0
id=92
nu=1.2
wn=		

[ELEMENT 3]
na=Instalacja kanalizacji deszczowej
wa=0
kn=0	0	0
id=93
nu=1.2.1
wn=		

[POZYCJA]
id=30
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0106-01	4-01	0106-01		0
na=Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - wykop bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniem na odległość do 3m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=4.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.5	1	5*0.9*1	dłxszxg					

[RMS 7]
nz=4.65	0	4.65
np=1
wa=0
wb=0
il=20.925

[POZYCJA]
id=31
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0105-01	4-01	0105-01		0
na=Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=4.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.5	1	4.5						

[RMS 7]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=4.68

[POZYCJA]
id=32
pd=wyd.I 1992	KNR	7-28 0204-08	7-28	0204-08		0
na=Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy 150mm w ścianach betonowych o grubości do 20cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 8]
nz=2.43	0	2.43
np=1
wa=0
wb=0
il=2.43

[RMS 165]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[RMS 11]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 205]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=33
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-01	2-15	0218-01		0
na=Wpust dachowy do kanalizacji podciśnieniowej z tworzywa sztucznego o średnicy 75mm z El. ogrzewania wpustów QS
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 8]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 160]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 205]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 200]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=34
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0222-02	2-15	0222-02		0
na=Czyszczaki kanalizacyjne z PP o średnicy 110mm o połączeniu zgrzewanym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 8]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 27]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 205]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=35
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-07	2-15	0112-07		0
na=Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 75mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[RMS 8]
nz=0.433	0	0.433
np=1
wa=0
wb=0
il=3.897

[RMS 120]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0
il=9.54

[RMS 60]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=4.05

[RMS 145]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0
il=4.95

[RMS 205]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 200]
nz=0.0111	0	0.0111
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=36
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-08	2-15	0112-08		0
na=Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 110mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10	pion					
wo=6	1	6	leżak					

[RMS 8]
nz=0.519	0	0.519
np=1
wa=0
wb=0
il=8.304

[RMS 62]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=6.72

[RMS 115]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0
il=16.96

[RMS 143]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 205]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 200]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[POZYCJA]
id=37
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0111-02	2-18	0111-02		0
na=Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 75mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=6
jm=złącze	171
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 8]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0
il=3.24

[RMS 50]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 205]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 203]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=1.62

[POZYCJA]
id=38
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0111-04	2-18	0111-04		0
na=Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 110mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=8
jm=złącze	171
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 8]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=6.72

[RMS 51]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 205]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 203]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=3.36

[ELEMENT 3]
na=Instalacja kanalizacji sanitarnej
wa=0
kn=0	0	0
id=94
nu=1.2.2
wn=		

[POZYCJA]
id=39
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0106-01	4-01	0106-01		0
na=Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - wykop bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniem na odległość do 3m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=13.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13.5	1	(6+9)*0.9*1	dłxszxg					

[RMS 7]
nz=4.65	0	4.65
np=1
wa=0
wb=0
il=62.775

[POZYCJA]
id=40
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0105-01	4-01	0105-01		0
na=Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=13.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13.5	1	13.5						

[RMS 7]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=14.04

[POZYCJA]
id=41
pd=wyd.I 1992	KNR	7-28 0207-14	7-28	0207-14		0
na=Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 100mm w stropach żelbetowych o grubości do 20cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=12
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 8]
nz=3.74	0	3.74
np=1
wa=0
wb=0
il=44.88

[RMS 165]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.036

[RMS 205]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=42
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-04	2-15	0208-04		0
na=Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 160mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=19.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15.5	1	8.5+3.5+3.5	leżaki					
wo=4	1	2+2	piony					

[RMS 8]
nz=0.333	0	0.333
np=1
wa=0
wb=0
il=6.494

[RMS 112]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=16.38

[RMS 59]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0
il=13.455

[RMS 114]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=2.34

[RMS 147]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=15.6

[RMS 205]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 200]
nz=0.0327	0	0.0327
np=1
wa=0
wb=0
il=0.638

[POZYCJA]
id=43
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-03	2-15	0208-03		0
na=Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=51
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	10+10+5+5+6						
wo=15	1	6+9						

[RMS 8]
nz=0.267	0	0.267
np=1
wa=0
wb=0
il=13.617

[RMS 111]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0
il=47.43

[RMS 58]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=30.6

[RMS 113]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=6.12

[RMS 146]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=40.8

[RMS 205]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 200]
nz=0.0172	0	0.0172
np=1
wa=0
wb=0
il=0.877

[POZYCJA]
id=44
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0222-03	2-15	0222-03		0
na=Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy 160mm o połączeniu wciskowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 8]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 26]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 205]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 200]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=45
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0222-02	2-15	0222-02		0
na=Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm o połączeniu wciskowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 8]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=1.14

[RMS 25]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 205]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=46
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0213-05	2-15	0213-05		0
na=Rury wywiewne z PCW o średnicy 110/160mm o połączeniu wciskowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 8]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=1.36

[RMS 108]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 205]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 200]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=47
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0213-05	2-15	0213-05		0
na=Zawory napowietrzjące  z PCW o średnicy 110mm o połączeniu wciskowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 8]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 183]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 205]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 200]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=48
pd=						0
na=Odwodnienie liniowe o szerokości 100 mm z rusztem żeliwnym klasy C250 wraz ze skrzynką odpływową o łącznej długości 8,5 m.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=3
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 8]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=1.56

[RMS 80]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 83]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 84]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 81]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 82]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 205]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 200]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[ELEMENT 3]
na=Instalacja wodociągowa
wa=0
kn=0	0	0
id=95
nu=1.2.3
wn=		

[POZYCJA]
id=49
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-03	2-15	0130-03		0
na=Zawory wodne przelotowe, proste instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 25mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 8]
nz=0.211	0	0.211
np=1
wa=0
wb=0
il=0.422

[RMS 177]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 205]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 200]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.014

[POZYCJA]
id=50
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-04	2-15	0130-04		0
na=Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 32mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 8]
nz=0.315	0	0.315
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[RMS 179]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 205]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 200]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.018

[POZYCJA]
id=51
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0114-03	2-15	0114-03		0
na=Rurociągi ze stali nierdzewnej  o średnicy zewnętrznej 15x1 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[RMS 8]
nz=0.422	0	0.422
np=1
wa=0
wb=0
il=13.504

[RMS 100]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=33.28

[RMS 64]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0
il=22.72

[RMS 148]
nz=0.89	0	0.89
np=1
wa=0
wb=0
il=28.48

[RMS 205]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 200]
nz=0.0038	0	0.0038
np=1
wa=0
wb=0
il=0.122

[POZYCJA]
id=52
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0114-04	2-15	0114-04		0
na=Rurociągi ze stali nierdzewnej o średnicy zewnętrznej 18x1,0mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[RMS 8]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=10.8

[RMS 121]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=24.96

[RMS 65]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0
il=17.04

[RMS 149]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=17.76

[RMS 205]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 200]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.108

[POZYCJA]
id=53
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0114-05	2-15	0114-05		0
na=Rurociągi ze stali nierdzewnej o średnicy zewnętrznej 22x1,2mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=23
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23						

[RMS 8]
nz=0.501	0	0.501
np=1
wa=0
wb=0
il=11.523

[RMS 122]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=23.92

[RMS 66]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=14.26

[RMS 150]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=12.88

[RMS 205]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 200]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=54
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0114-06	2-15	0114-06		0
na=Rurociągi ze stali nierdzewnej o średnicy zewnętrznej 28x1,2mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=54
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	54						

[RMS 8]
nz=0.547	0	0.547
np=1
wa=0
wb=0
il=29.538

[RMS 123]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=55.62

[RMS 67]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=30.78

[RMS 151]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=24.84

[RMS 205]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 200]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.486

[POZYCJA]
id=55
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0114-07	2-15	0114-07		0
na=Rurociągi ze stali nierdzewnej o średnicy zewnętrznej 35x1,5mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 8]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=3.96

[RMS 124]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=6.18

[RMS 68]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0
il=3.24

[RMS 152]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=2.16

[RMS 205]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 200]
nz=0.0113	0	0.0113
np=1
wa=0
wb=0
il=0.068

[POZYCJA]
id=56
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0114-09	2-15	0114-09		0
na=Rurociągi ze stali nierdzewnej o średnicy zewnętrznej 54x1,5mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=38
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38						

[RMS 8]
nz=0.842	0	0.842
np=1
wa=0
wb=0
il=31.996

[RMS 101]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=39.14

[RMS 55]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=17.1

[RMS 153]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=11.02

[RMS 205]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 200]
nz=0.0225	0	0.0225
np=1
wa=0
wb=0
il=0.855

[POZYCJA]
id=57
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0138-01	2-15	0138-01		0
na=Zawory hydrantowe montowane na ścianie o średnicy nominalnej 25mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 8]
nz=0.338	0	0.338
np=1
wa=0
wb=0
il=0.338

[RMS 169]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 205]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 200]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.011

[POZYCJA]
id=58
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0138-01	2-15	0138-01		0
na=Zawory hydrantowe montowane na ścianie o średnicy nominalnej 33mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 8]
nz=0.338	0	0.338
np=1
wa=0
wb=0
il=0.338

[RMS 170]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 205]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 200]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.011

[POZYCJA]
id=59
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0126-01	2-15	0126-01		0
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych i stalowych o średnicy do 65mm w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=177
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=177	1	177						

[RMS 8]
nz=0.0916	0	0.0916
np=1
wa=0
wb=0
il=16.213

[RMS 106]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.54

[RMS 173]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.354

[RMS 181]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.354

[RMS 74]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=1.062

[RMS 205]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 200]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.018

[POZYCJA]
id=60
pd=wyd.V 1995	KNR	2-16 0506-01	2-16	0506-01		0
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm otulinami   z pianki PE rurociągów o średnicy zewnętrznej do 42mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=120
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120						

[RMS 7]
nz=1.41	0	1.41
np=1
wa=0
wb=0
il=169.2

[RMS 86]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=126

[RMS 190]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=16.8

[RMS 194]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=16.8

[ELEMENT 3]
na=Instalacja c.o.
wa=0
kn=0	0	0
id=96
nu=1.2.4
wn=		

[POZYCJA]
id=61
pd=wyd.I 1992	KNR	7-28 0203-04	7-28	0203-04		0
na=Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50mm w ścianach murowanych o grubości 2 cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 8]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0
il=11.2

[RMS 165]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.016

[RMS 11]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 205]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=62
pd=wyd.I 1992	KNR	7-28 0209-01	7-28	0209-01		0
na=Wykucie w ścianach murowanych bruzd poziomych o przekroju do 100cm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[RMS 8]
nz=1.47	0	1.47
np=1
wa=0
wb=0
il=26.46

[RMS 11]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=72

[RMS 165]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.126

[RMS 205]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=63
pd=wyd.I 1992	KNR	7-28 0301-06	7-28	0301-06		0
na=Rozebranie posadzki jednolitej cementowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=2.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.4	1	2.4						

[RMS 8]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=1.104

[POZYCJA]
id=64
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0505-02	2-15	0505-02		0
na=Wymienniki płytowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 8]
nz=14.8	0	14.8
np=1
wa=0
wb=0
il=14.8

[RMS 163]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 43]
nz=20	0	20
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 205]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 200]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=65
pd=wyd.VI 1993	KNR	7-07 0102-01	7-07	0102-01		0
na=Montaż pomp wirowych odśrodkowych jedno i wielostopniowych do zasilania kotłów oraz obiegowych do wody gorącej, o masie 0,05t
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 6]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=0.46

[RMS 5]
nz=7.33	0	7.33
np=1
wa=0
wb=0
il=14.66

[RMS 4]
nz=7.11	0	7.11
np=1
wa=0
wb=0
il=14.22

[RMS 195]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.44

[POZYCJA]
id=66
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-03	2-15	0411-03		0
na=Zawory trójdrogowe z napędem  o średnicy nominalnej 25mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 8]
nz=0.411	0	0.411
np=1
wa=0
wb=0
il=0.822

[RMS 175]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 205]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 200]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.014

[POZYCJA]
id=67
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-03	2-15	0411-03		0
na=Zawory przelotowe proste mosiężne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 8]
nz=0.411	0	0.411
np=1
wa=0
wb=0
il=1.644

[RMS 174]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 205]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 200]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.028

[POZYCJA]
id=68
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-03	2-15	0411-03		0
na=Zawory zwrotne przelotowe z żeliwa ciągliwego o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 8]
nz=0.411	0	0.411
np=1
wa=0
wb=0
il=0.822

[RMS 182]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 205]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 200]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.014

[POZYCJA]
id=69
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0527-02	2-15	0527-02		0
na=Odmulacze (osadniki) żeliwne kołnierzowe z rurami przyłącznymi o średnicy 25mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 8]
nz=1.45	0	1.45
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9

[RMS 85]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 42]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 154]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 205]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 200]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=70
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0530-01	2-15	0530-01		0
na=Montaż termometrów w gotowej tulei
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 8]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 139]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 205]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 200]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=71
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0405-03	2-15	0405-03		0
na=Rurociągi ze stali węglowej o średnicy zewnętrznej 15x1.2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 8]
nz=0.626	0	0.626
np=1
wa=0
wb=0
il=12.52

[RMS 102]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8

[RMS 52]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0
il=14.2

[RMS 148]
nz=0.89	0	0.89
np=1
wa=0
wb=0
il=17.8

[RMS 205]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 200]
nz=0.0038	0	0.0038
np=1
wa=0
wb=0
il=0.076

[POZYCJA]
id=72
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0405-03	2-15	0405-03		0
na=Rurociągi ze stali węglowej o średnicy zewnętrznej 18x1.2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[RMS 8]
nz=0.626	0	0.626
np=1
wa=0
wb=0
il=37.56

[RMS 103]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=62.4

[RMS 52]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0
il=42.6

[RMS 148]
nz=0.89	0	0.89
np=1
wa=0
wb=0
il=53.4

[RMS 205]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 200]
nz=0.0038	0	0.0038
np=1
wa=0
wb=0
il=0.228

[POZYCJA]
id=73
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0405-06	2-15	0405-06		0
na=Rurociągi ze stali węglowejo średnicy zewnętrznej 28x1.5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=62
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	46	tech					
wo=16	1	16	co					

[RMS 8]
nz=0.803	0	0.803
np=1
wa=0
wb=0
il=49.786

[RMS 104]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=63.86

[RMS 53]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=37.82

[RMS 151]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=28.52

[RMS 205]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 200]
nz=0.0091	0	0.0091
np=1
wa=0
wb=0
il=0.564

[POZYCJA]
id=74
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0405-07	2-15	0405-07		0
na=Rurociągi ze stali węglowej o średnicy zewnętrznej 35x1.5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 8]
nz=0.913	0	0.913
np=1
wa=0
wb=0
il=14.608

[RMS 105]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=16.48

[RMS 54]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=7.52

[RMS 152]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=5.76

[RMS 205]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 200]
nz=0.0113	0	0.0113
np=1
wa=0
wb=0
il=0.181

[POZYCJA]
id=75
pd= 2000	KNR	2-15u2 0601-01	2-15u2	0601-01		0
na=Montaż rurociągów Rura wielowarstwowa PE-RT/Al/PE-RT (PN12) 16x2.0 w izloacji termicznej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=180
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=180	1	180						

[RMS 8]
nz=0.168	0	0.168
np=1
wa=0
wb=0
il=30.24

[RMS 97]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=181.8

[RMS 142]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0
il=153

[RMS 205]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=76
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0126-01	2-15	0126-01		0
na=Napełnienie instslacji ciepła technologicznego glikolem etylowym 35%
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 8]
nz=0.0916	0	0.0916
np=1
wa=0
wb=0
il=0.092

[RMS 33]
nz=15	0	15
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 173]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[RMS 181]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[RMS 74]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[RMS 205]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 200]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=77
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0410-02	2-15	0410-02		0
na=Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o typu SWP-2, SWN-2 o ilości obwodów 5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 8]
nz=3.4	0	3.4
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4

[RMS 132]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 96]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 172]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 186]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 79]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 205]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 200]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=78
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0429-04	2-15	0429-04		0
na=Rury przyłączne z miedzi o średnicy nominalnej 15mm do grzejników
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 8]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0
il=2.52

[RMS 185]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 184]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 138]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 205]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=79
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-02	2-15	0412-02		0
na=Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 8]
nz=0.267	0	0.267
np=1
wa=0
wb=0
il=0.534

[RMS 168]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 205]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 200]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[POZYCJA]
id=80
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		0
na=Grzejniki stalowe 2-płytowe o wysokości 600 CV22-600-1200
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 8]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0
il=3.76

[RMS 20]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 205]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 200]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=1.12

[POZYCJA]
id=81
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-02	2-15	0412-02		0
na=Glowica termostatyczna gazowa do grzejników CV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 8]
nz=0.267	0	0.267
np=1
wa=0
wb=0
il=0.534

[RMS 34]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 205]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 200]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[POZYCJA]
id=82
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0432-01	2-15	0432-01		0
na=Nagrzewnica wodna moc 5-30 kW, wydatek powietrza 5300 m3/h wraz ze sterowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 8]
nz=7.15	0	7.15
np=1
wa=0
wb=0
il=7.15

[RMS 75]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 44]
nz=3.5	0	3.5
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5

[RMS 205]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 200]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[POZYCJA]
id=83
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0432-01	2-15	0432-01		0
na=Kurtyna powietrzna z wymiennikiem wodnym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 8]
nz=7.15	0	7.15
np=1
wa=0
wb=0
il=7.15

[RMS 72]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 44]
nz=3.5	0	3.5
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5

[RMS 205]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 200]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[POZYCJA]
id=84
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-03	2-15	0406-03		0
na=Próby szczelności zasadnicza (pulsacyjna) instalacji centralnego ogrzewania  z rur z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=1
jm=próba	172
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 8]
nz=7.01	0	7.01
np=1
wa=0
wb=0
il=7.01

[RMS 119]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 173]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 180]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 63]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 205]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 200]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=85
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0436-01	2-15	0436-01		0
na=Próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=2
jm=urządzeń	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 8]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=0.714

[POZYCJA]
id=86
pd=wyd.V 1995	KNR	2-16 0506-01	2-16	0506-01		0
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 40mm otulinami   z pianki PE rurociągów o średnicy zewnętrznej do 42mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=158
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=158	1	158						

[RMS 2]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=181.7

[RMS 7]
nz=1.41	0	1.41
np=1
wa=0
wb=0
il=222.78

[RMS 87]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=165.9

[RMS 190]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=22.12

[RMS 194]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=22.12

[SUMA KONTROLNA]
99902e94a6aa2b2ad41c629350799ae0