[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.5
nan=Przebudowa  przyłączy energetycznych kolidujących z projektowaną rozbudową budynku Strażnicy OSP
pe=0
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	1	8	1	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	2	4	4	2	10	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=zł
wbn=PLN	zł
kwn=zł		1	3.8.2018 16:46:22
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nb=Przebudowa  przyłączy energetycznych kolidujących z projektowaną rozbudową budynku Strażnicy OSP
ab=Raczki dz. nr 568/5 , 567/2,
ni=Urząd Gminy w Raczkach
ai=16-420 Raczki, Plac Kościuszki 14
dt=2017-06-06	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane	0
id=2600199	2
jm=m3	060
ce=0	1533307648
cw=0	zł
il=0.0462

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=benzyna do ekstrakcji	0
id=1050099	2
jm=dm3	066
ce=0	1533307651
cw=0	zł
il=0.5814

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Cement portlandzki ,zwykły bez dodatków CEM I 32,5-workowany	0
id=1700312	2
jm=t	034
ce=0	1533307654
cw=0	zł
il=0.1044

[RMS ZEST 4]
ty=S
na=ciągnik kołowy	0
id=0039100	2
jm=m-g	148
ce=0	1533307611
cw=0	zł
il=0.171

[RMS ZEST 5]
ty=S
na=Ciągnik kołowy 121kW [165KM](1)	0
id=0039126	2
jm=m-g	148
ce=0	1533307612
cw=0	zł
il=0.4488

[RMS ZEST 6]
ty=S
na=dźwignik hydr.przenośny z napędem spal.250t	0
id=0035414	2
jm=m-g	148
ce=0	1533307616
cw=0	zł
il=18.7268

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=Elektromonterzy gr.II	0
id=001	2
jm=r-g	149
ce=0	1533307598
cw=0	zł
il=0.9072

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=Elektromonterzy gr.III	0
id=002	2
jm=r-g	149
ce=0	1533307602
cw=0	zł
il=12.36

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Folia z PVC techniczna o grub. 0,3-0,4 mm	0
id=1560103	2
jm=m2	050
ce=0	1533307657
cw=0	zł
il=42.84

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=grot stalowy	0
id=7590850	2
jm=szt	020
ce=0	1533307661
cw=0	zł
il=1

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Kabel elektroenergetyczny aluminiowy YAKXS 4x70 mm2, 0,6/1 kV	0
id=7960161	2
jm=m	040
ce=0	1533307663
cw=0	zł
il=106.08

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=kabel YAKXS 4x70mm2	0
id=7969999	2
jm=m	040
ce=0	1533307666
cw=0	zł
il=39.52

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=końcówki kablowe	0
id=7629999	2
jm=szt	020
ce=0	1533307668
cw=0	zł
il=8

[RMS ZEST 14]
ty=S
na=Koparko-spycharka 0,15m3 na podwoziu ciągnika kołowego	0
id=00002	2
jm=m-g	148
ce=0	1533307618
cw=0	zł
il=0.3859

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=krawędziaki igl.	0
id=2600899	2
jm=m3	060
ce=0	1533307670
cw=0	zł
il=0.1124

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Lakier asfaltowy modyfikowany ogólnego stosowania	0
id=1514003	2
jm=dm3	066
ce=0	1533307674
cw=0	zł
il=0.1122

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Obsługa geodezyjna	0
id=0000008	2
jm=kpl	090
ce=0	1533307676
cw=0	zł
il=1

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=opaski kablowe instalacyjne (OKi)	0
id=7648099	2
jm=szt	020
ce=0	1533307678
cw=0	zł
il=15.24

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Opaski kablowe OKi	0
id=0000009	2
jm=szt	020
ce=0	1533307680
cw=0	zł
il=6

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Piasek	0
id=0000014	2
jm=m3	060
ce=0	1533307682
cw=0	zł
il=4.032

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Piasek do nawierzchni drogowych	0
id=1640999	2
jm=m3	060
ce=0	1533307684
cw=0	zł
il=2.142

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=płyty drogowe żelbetowe pełne 300x130x14 cm	0
id=2011301	2
jm=szt	020
ce=0	1533307686
cw=0	zł
il=0.1

[RMS ZEST 23]
ty=S
na=pompa wysokociśnieniowa elektr.250 atm	0
id=0014632	2
jm=m-g	148
ce=0	1533307618
cw=0	zł
il=20.7068

[RMS ZEST 24]
ty=S
na=przyczepa do przewożenia kabli	0
id=0039970	2
jm=m-g	148
ce=0	1533307619
cw=0	zł
il=0.171

[RMS ZEST 25]
ty=S
na=Przyczepa do przewożenia kabli 4-7t	0
id=0039972	2
jm=m-g	148
ce=0	1533307620
cw=0	zł
il=0.4488

[RMS ZEST 26]
ty=R
na=Robocizna	0
id=0000001	2
jm=r-g	149
ce=0	1533307604
cw=0	zł
il=307.4712

[RMS ZEST 50]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=rura SRS 110	0
id=5000999	2
jm=m	040
ce=0	1533307688
cw=0	zł
il=12.48

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=rury osłonowe DVK 110	0
id=5609999	2
jm=m	040
ce=0	1533307691
cw=0	zł
il=4.16

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=rury SRS 110	0
id=5000999	2
jm=m	040
ce=0	1533307693
cw=0	zł
il=22.88

[RMS ZEST 30]
ty=S
na=Samochód dostawczy  o ładowności do 0.9t (1)	0
id=0039511	2
jm=m-g	148
ce=0	1533307624
cw=0	zł
il=0.6834

[RMS ZEST 31]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy   5t	0
id=00006	2
jm=m-g	148
ce=0	1533307628
cw=0	zł
il=0.576

[RMS ZEST 32]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy o ładowności  5,0t z wciąg. (1)	0
id=0039523	2
jm=m-g	148
ce=0	1533307630
cw=0	zł
il=0.8364

[RMS ZEST 33]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=0039000	2
jm=m-g	148
ce=0	1533307633
cw=0	zł
il=2.215

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=taśma izolacyjna Denso plastyczna	0
id=6760901	2
jm=m2	050
ce=0	1533307695
cw=0	zł
il=0.051

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=uchwyty kablowe uniwersalne typu UKU	0
id=7669999	2
jm=szt	020
ce=0	1533307697
cw=0	zł
il=8

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=uziom stalowy miedziowany o dług.1,5 m	0
id=7590810	2
jm=szt	020
ce=0	1533307698
cw=0	zł
il=3

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)	0
id=0000020	2
jm=kg	033
ce=0	1533307700
cw=0	zł
il=1.2

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=wazeliny techniczne	0
id=1034799	2
jm=kg	033
ce=0	1533307702
cw=0	zł
il=3.3438

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=woda	0
id=3930099	2
jm=m3	060
ce=0	1533307704
cw=0	zł
il=2.952

[RMS ZEST 40]
ty=S
na=zespół prądotwórczy 1-fazowy 2.5kVA	0
id=0081111	2
jm=m-g	148
ce=0	1533307635
cw=0	zł
il=0.59

[RMS ZEST 41]
ty=S
na=zespół prądotwórczy 3-fazowy	0
id=0081120	2
jm=m-g	148
ce=0	1533307636
cw=0	zł
il=20.6188

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Zestaw montażowy do muf termokurczliwych, na kablach 4-żyłowych 1kV ELKA I,II Z 70mm2	0
id=7639045	2
jm=kpl.	090
ce=0	1533307706
cw=0	zł
il=2

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=złącze ZK3+3UP	0
id=7051000	2
jm=kpl	090
ce=0	1533307707
cw=0	zł
il=1

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=złączka prętów	0
id=7599999	2
jm=szt	020
ce=0	1533307709
cw=0	zł
il=2

[RMS ZEST 45]
ty=S
na=żuraw samochodowy	0
id=0031100	2
jm=m-g	148
ce=0	1533307636
cw=0	zł
il=1.079

[RMS ZEST 46]
ty=S
na=Żuraw samochodowy udźwig  5-6t  (1)	0
id=0031114	2
jm=m-g	148
ce=0	1533307637
cw=0	zł
il=0.4488

[RMS ZEST 48]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze(M)	0
id=0000000	2
jm=%	147
cw=1	zł
il=0

[POZYCJA]
id=1
pd=BCJ111MAX	KNNR	5 0719-02	5	0719-02		1
na=Rozebranie nawierzchni i chodników. Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca  grubości 16-20cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=36
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
ns=1

[RMS 26]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[POZYCJA]
id=2
pd=BCJ111MAX	KNNR	5 0701-03	5	0701-03		1
na=Kopanie rowów dla kabli. Ręczne wykonanie wykopu w gruncie kat.IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=28.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28.8	1	28,8						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
ns=1

[RMS 26]
nz=3.65	0	3.65
np=1
wa=0
wb=0
il=105.12

[POZYCJA]
id=3
pd=MGPiB wyd.V 1994	KNR	5-10 0301-01	5-10	0301-01		0
na=Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4m  (2x36m)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=72
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D.07.07.01

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	72						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
ns=1

[RMS 7]
nz=0.0126	0	0.0126
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9072

[RMS 20]
nz=0.056	0	0.056
np=1
wa=0
wb=0
il=4.032

[RMS 48]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 31]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.576

[POZYCJA]
id=4
pd=KNNR 5	KNNR	5 0724-02	5	0724-02		1
na=Wykopy pionowe ręczne, dla urządzenia przeciskowego, wraz z ich zasypaniem w gruncienienawodnionym kat.III-IV  ( do dwóch przecisków)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
ns=1

[RMS 26]
nz=4.73	0	4.73
np=1
wa=0
wb=0
il=37.84

[POZYCJA]
id=5
pd=KNNR 5	KNNR	5 0725-01	5	0725-01		1
na=Wykonanie ściany oporowej 1-płytowej dla sił nacisku do 25t (do dwóch przecisków)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=2
jm=ściana	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
ns=1

[RMS 26]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 22]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 15]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 48]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 45]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=0.88

[RMS 33]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[POZYCJA]
id=6
pd=KNNR 5	KNNR	5 0723-02	5	0723-02		1
na=Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami. Za pierwszą rurę o średnicy do 125mm. Rura SRS 110.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
ns=1

[RMS 26]
nz=1.93	0	1.93
np=1
wa=0
wb=0
il=23.16

[RMS 29]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=12.48

[RMS 1]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0252

[RMS 15]
nz=0.0042	0	0.0042
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0504

[RMS 48]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 33]
nz=0.026	0	0.026
np=1
wa=0
wb=0
il=0.312

[RMS 6]
nz=0.509	0	0.509
np=1
wa=0
wb=0
il=6.108

[RMS 23]
nz=0.599	0	0.599
np=1
wa=0
wb=0
il=7.188

[RMS 41]
nz=0.595	0	0.595
np=1
wa=0
wb=0
il=7.14

[POZYCJA]
id=7
pd=KNNR 5	KNNR	5 0723-05	5	0723-05		1
na=Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami. Dodatek za każdą następną rurę w wiązceo średnicy do 125mm. Rura SRS 110
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
ns=1

[RMS 26]
nz=1.47	0	1.47
np=1
wa=0
wb=0
il=17.64

[RMS 27]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=12.48

[RMS 48]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 33]
nz=0.0152	0	0.0152
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1824

[RMS 6]
nz=0.6274	0	0.6274
np=1
wa=0
wb=0
il=7.5288

[RMS 23]
nz=0.6274	0	0.6274
np=1
wa=0
wb=0
il=7.5288

[RMS 41]
nz=0.6274	0	0.6274
np=1
wa=0
wb=0
il=7.5288

[POZYCJA]
id=8
pd=KNNR 5	KNNR	5 0723-02	5	0723-02		1
na=Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami. Za pierwszą rurę o średnicy do 125mm. Rura SRS 110.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
ns=1

[RMS 26]
nz=1.93	0	1.93
np=1
wa=0
wb=0
il=19.3

[RMS 29]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 1]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.021

[RMS 15]
nz=0.0042	0	0.0042
np=1
wa=0
wb=0
il=0.042

[RMS 48]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 33]
nz=0.026	0	0.026
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[RMS 6]
nz=0.509	0	0.509
np=1
wa=0
wb=0
il=5.09

[RMS 23]
nz=0.599	0	0.599
np=1
wa=0
wb=0
il=5.99

[RMS 41]
nz=0.595	0	0.595
np=1
wa=0
wb=0
il=5.95

[POZYCJA]
id=9
pd=KNNR 5	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		1
na=Rury osłonowe i bloki kablowe. Ułożenie rur osłonowych  DVK110
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2+2						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
ns=1

[RMS 26]
nz=0.128	0	0.128
np=1
wa=0
wb=0
il=0.512

[RMS 28]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 48]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 33]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.056

[RMS 45]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.028

[POZYCJA]
id=10
pd=KNNR 5	KNNR	5 0713-03	5	0713-03		1
na=Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Kabel YAKXS 4x70
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=38
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
ns=1

[RMS 26]
nz=0.212	0	0.212
np=1
wa=0
wb=0
il=8.056

[RMS 12]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=39.52

[RMS 38]
nz=0.0531	0	0.0531
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0178

[RMS 18]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=3.04

[RMS 48]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 33]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2546

[RMS 24]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.171

[RMS 4]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.171

[RMS 45]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.171

[POZYCJA]
id=11
pd=KNR 5-10	KNR	5-10 0103-03	5-10	0103-03		1
na=Układanie kabli w rowach kablowych - wielożyłowych ręcznie. Kabel YAKXS 4x70mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=102
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=102	1	140-38						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
ns=1

[RMS 26]
nz=0.1066	0	0.1066
np=1
wa=0
wb=0
il=10.8732

[RMS 11]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=106.08

[RMS 2]
nz=0.0057	0	0.0057
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5814

[RMS 16]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1122

[RMS 34]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.051

[RMS 38]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=1.326

[RMS 18]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2

[RMS 9]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=42.84

[RMS 48]
nz=0.14	0	0.14
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 30]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6834

[RMS 32]
nz=0.0082	0	0.0082
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8364

[RMS 25]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4488

[RMS 5]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4488

[RMS 46]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4488

[POZYCJA]
id=12
pd=MGPiB wyd.V 1994	KNR	5-10 0603-07	5-10	0603-07		0
na=Obróbka na sucho kabli do 1kV, YAKXS 4x70mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D.07.07.01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
ns=1

[RMS 8]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=12.36

[RMS 37]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 19]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 48]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=13
pd=KNNR 5	KNNR	5 0729-02	5	0729-02		1
na=Mufy kablowe  termokurczliwe na kablach YAKXS 4x70mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
ns=1

[RMS 26]
nz=2.68	0	2.68
np=1
wa=0
wb=0
il=5.36

[RMS 42]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 13]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 35]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 18]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 48]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=14
pd=KNNR 5	KNNR	5 0401-02	5	0401-02		1
na=Złącza kablowe i urządzenia samoczynnego załączania rezerwy. Złącze kablowe typu ZK3+3UP
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
ns=1

[RMS 26]
nz=5.72	0	5.72
np=1
wa=0
wb=0
il=5.72

[RMS 43]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=15
pd=KNNR 5	KNNR	5 0606-0201	5	0606-0201		1
na=Uziomy miedziowane ze stali profilowanej wykonane metodą udarową. Uziom długości do 4,5m  pogrążany w gruncie kat.I-II; agregat prądotwórczy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
ns=1

[RMS 26]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 36]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 44]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 10]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 48]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 40]
nz=0.59	0	0.59
np=1
wa=0
wb=0
il=0.59

[POZYCJA]
id=16
pd=KNNR 9	KNNR	9 0203-01	9	0203-01		1
na=Aparaty elektryczne o masie do 2,5kg - wymiana. Wyniesienie układów pomiarowych z budynku do projektowanego złącza kablowo pomiarowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
ns=1

[RMS 26]
nz=0.99	0	0.99
np=1
wa=0
wb=0
il=2.97

[POZYCJA]
id=17
pd=BCJ111MAX	KNNR	6 1105-02	6	1105-02		1
na=Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drog.bet.sześciokąt.lub kwadrat.. Grubość płyt 15 cm,wypełnienie spoin zaprawą cementową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=36
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
ns=1

[RMS 26]
nz=1.42	0	1.42
np=1
wa=0
wb=0
il=51.12

[RMS 21]
nz=0.0595	0	0.0595
np=1
wa=0
wb=0
il=2.142

[RMS 3]
nz=0.0029	0	0.0029
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1044

[RMS 39]
nz=0.082	0	0.082
np=1
wa=0
wb=0
il=2.952

[RMS 48]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=18
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0705.1-02	2-01	0705.1-02		0
na=Mechaniczne zasypywanie rowów kablowych spycharkami, rowy o głębokości do 0,4m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=28.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D.07.07.01

[PRZEDMIAR]
wo=28.8	1	28,8						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
ns=1

[RMS 14]
nz=0.0134	0	0.0134
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3859

[POZYCJA]
id=19
pd=KNNR 9	KNNR	9 0702-05	9	0702-05		1
na=Przyłącza napowietrzne z przewodow izolowanych typu AsXSn lub podobnych. Demontaż, zwejściem na słup lub z drabin.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=przyłącze	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
ns=1

[RMS 26]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 33]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[POZYCJA]
id=20
pd=KNR 4-03	KNR	4-03 1203-01	4-03	1203-01		1
na=Badanie linii kablowej nn i sterowniczej. Kabel nn do 4 żył
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=2
jm=odcinek	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
ns=1

[RMS 26]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6

[POZYCJA]
id=21
pd=						0
na=Obsługa geodezyjna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D.07.07.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	
op=1	0
ns=1

[RMS 17]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[SUMA KONTROLNA]
e726db808a96d547bc801d843d316620